新唐人全球免费直播

>卫星参数 >设备参数 >仰角参数
>名词解释 >安装调试 >其它问题
>咨询电话 >增加新唐人 >室内收看

>室外安装
选择场地
安装天线
系统连接
调试信号
疑难解答
>室内安装

>各地电话

1. 新唐人卫星发射参数：

   地区 | 卫星 | 卫星位置

频率/兆赫

符率

前向纠错码率

极化

锁码状态

北美 | Telstar-5 | 97.0□W | 11836 | 20770 | 2/3 | 垂直 | 不锁码，免费
欧洲 | Hot Bird 6 | 13.0□E | 11585 | 27500 | 3/4 | 垂直
亚洲 | W5 | 70.5□E | 11356 | 4000 | 1/2 | 垂直
澳洲 | NSS-6 | 95.0□E | 12729 | 27500 | 7/8 | 垂直

- 接收设备技术参数：

  地区 | 卫星

降频器(LNB)

降频器□率

天线

接收机

北美 | Telstar-5 | Ku-band Single 或 Universal | 11.7-12.2G 11.7-12.75G | 75cm 或以上的碟形小耳朵天线均可 | 接收免费台和收费台的所有数字接收机，均可收看
欧洲 | Hot Bird 6 | Universal | 10.7-11.7G
亚洲 | W5 | Universal | 10.7-11.7G
澳洲 | NSS-6 | Ku-band Single 或 Universal | 11.7-12.75G 11.7-12.95G

- 世界各地仰角和方位角参数：

  北美洲 | 欧洲 | 澳洲 | 亚洲
  如不能在以上网页找到你所要的仰角和方位角数据，美洲和欧洲用户，还可以从 LORAL SKYNET 网下载 SST 软件进行计算，也可以发 E MAIL （sattv@att.net），告诉我们您的城市，国家或邮编，我们会为你计算出您的数据。

Updated on: Wednesday May 26, 2004

229 W. 28th Street, Suite 1200 New York 10001 Tel: 212-871-8785 Fax: 212-736-8536 | © 2002-2004 New Tang Dynasty TV All Rights Reserved